10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

2000 4000 6000 x 10^8 A4-f, FR bias +270 mA

Freq (Hz)

Norm. response

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

2000 4000 6000 x 10^8 A4-f, FR bias -270 mA

Freq (Hz)

Norm. response

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

2000 4000 6000 x 10^8 A4-f, FR bias off

Freq (Hz)

Norm. response